ActiveMQ中JMX配置方法


1. 开启JMX

首先修改**conf/activemq.xml**文件，在broker节点添加useJmx="true" ，如下图所示：



1. 修改managementContext节点

将createConnector属性修改为true，createConnector="true"，并添加属性connectorPort，connectorPort="11099"。如下图所示：



1. 配置jvm环境

修改/bin/env文件，在文件中添加如下内容：

ACTIVEMQ\_SUNJMX\_START="$ACTIVEMQ\_SUNJMX\_START -Dcom.sun.management.jmxremote.port=11099 "

ACTIVEMQ\_SUNJMX\_START="$ACTIVEMQ\_SUNJMX\_START -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=true"

ACTIVEMQ\_SUNJMX\_START="$ACTIVEMQ\_SUNJMX\_START -Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=${ACTIVEMQ\_CONF}/jmx.password"

ACTIVEMQ\_SUNJMX\_START="$ACTIVEMQ\_SUNJMX\_START -Dcom.sun.management.jmxremote.access.file=${ACTIVEMQ\_CONF}/jmx.access"

ACTIVEMQ\_SUNJMX\_START="$ACTIVEMQ\_SUNJMX\_START -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false"

ACTIVEMQ\_SUNJMX\_START="$ACTIVEMQ\_SUNJMX\_START -Dcom.sun.management.jmxremote"

ACTIVEMQ\_SUNJMX\_START="$ACTIVEMQ\_SUNJMX\_START -Djava.rmi.server.hostname=47.103.2.124"

#由于默认情况下RMI的端口号伪随机分配，故在此处将RMI的端口号固定


ACTIVEMQ\_SUNJMX\_START="$ACTIVEMQ\_SUNJMX\_START -Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=11099"

1. 修改/conf/jmx.access与/conf/jmx.password文件的权限：

chmod 400 /conf/jmx.\*

1. 修改/etc/hosts文件

将下图中的127.0.0.1修改为服务器实际ip地址。



1. 不要忘记让防火墙开放11099端口号

firewall-cmd –permanent –zone=public –add-port=11099/tcp